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	苗木清单

	项目
	分类名称
	采购规格
	苗木规格
	数量
	单位
	综合全包单价（元）
（含苗木、花盆、运输、栽植、浇水、全年养护、税金及合理损耗）
	全包总价（元）

	
	
	地径/胸径cm
	株高cm
	冠幅cm
	
	
	
	
	

	书
香
园
	天蓝鼠尾草
	
	25
	20
	25株/m²株型饱满、根系发达
	3
	m²
	
	

	
	细叶芒
	
	60
	25-30
	6株/m²株型饱满、根系发达
	38
	m²
	
	

	
	 草坪（百慕大、高羊矛、黑麦草混播）
	
	
	
	工程精品草卷，带土厚度3–5cm，草丝致密均匀、无杂草、无病虫害、无枯黄层，根系完整不脱土，符合河南市政草坪验收标准
	370
	m²
	
	

	
	金森女贞
	
	35-40
	30-35
	36株/㎡
	29.5
	m²
	校内现有绿植树木移植使用

	
	大叶黄杨
	
	35-40
	30-35
	36株/㎡
	30
	m²
	

	
	瓜子黄杨
	
	35-40
	30-35
	36株/㎡
	24
	m²
	

	
	金森女贞球
	
	150
	150
	圆球形、缝隙少、不脱脚
	3
	株
	

	
	大叶黄杨球
	
	150
	150
	圆球形、缝隙少、不脱脚
	2
	株
	

	
	红花檵木球
	
	150
	150
	圆球形、缝隙少、不脱脚
	2
	株
	

	
	鸡爪槭
	8-10
	220-250
	250-300
	全冠、不偏冠、冠幅饱满
	3
	株
	

	
	丛生朴树
	12
	400-500
	250-300
	全冠、不偏冠、冠幅饱满
	1
	株
	

	合计
	
	元

	硬质铺装清单

	分项
	名称
	规格型号
	工程量
	单位
	综合单价(元)
	总价（元）

	硬质铺装建设
	铺装
	透水砖铺装
	透水砖铺装（与原有地砖铺装规格保持一致）
30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
100厚C20混凝土垫层
素土分层夯实，压实系数≥0.93
	50
	㎡
	
	

	
	
	碎拼铺装
	L300-800 30厚芝麻白碎拼铺装
30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
100厚C20混凝土垫层
素土分层夯实，压实系数≥0.93
	147
	㎡
	
	

	
	
	芝麻灰石材收边
	30厚芝麻灰荔枝面石材收边（深灰）
30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层
100厚C20混凝土垫层
素土分层夯实，压实系数≥0.93
	15
	㎡
	
	

	
	石材收边
	花岗岩石材手边（弧形加工）
	600*150*30厚芝麻灰芝麻灰花岗岩石材收边
30厚1:3干硬性水泥砂浆
素土分层夯实，压实系数≥0.93
	18.225
	㎡
	
	

	
	异型廊架
	钢管立柱
	φ150X6mm厚钢管立柱
	0.575
	吨
	
	

	
	
	外圈梁（异形加工）
	150X120Xt5矩管
	0.604
	吨
	
	

	
	
	次梁（异形加工）
	100X100Xt4矩管
	0.918
	吨
	
	

	
	
	格栅
	80X50Xt2矩管
	32
	㎡
	
	

	
	
	玻璃
	6+0.76PVB+6夹胶钢化玻璃
	40.95
	㎡
	
	

	
	
	喷漆
	除锈+环氧富锌底漆+丙烯酸聚氨酯面漆两道
	103.77
	㎡
	
	

	
	
	预埋件
	250*250*20厚钢板，打孔穿丝，8*φ22L=600
	6
	个
	
	

	
	
	C25细石砼外包
	200mm宽混凝土
	0.108
	m³
	
	

	
	
	C30钢筋混凝土基础
	含钢筋笼
	1.08
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土垫层
	100MM厚混凝土垫层
	0.576
	m³
	
	

	
	书香园标识牌
	书香校园字
	30厚钛金镶边，内发光，6mm亚克力板，整厚120mm
	2.275
	㎡
	
	

	
	
	雕塑造型
	3mm厚镀锌钢板造型烤漆，亚克力板、内发光
	1
	项
	
	

	
	
	基础预埋件
	250*250*20厚钢板，打孔穿丝，8*φ22L=600
	2
	个
	
	

	
	
	钢筋混凝土
	C25钢筋混凝土基础
	0.5
	m³
	
	

	
	
	基础开挖
	地面原有地砖石材面层爆破并清理垃圾
	1.2
	m³
	
	

	
	节点一台阶
	平面
	900*320*30厚芝麻白荔枝面石材
	20.5
	㎡
	
	

	
	
	立面
	900*150*20厚芝麻白荔枝面石材贴面
	10.5
	㎡
	
	

	
	
	水泥砂浆抹面
	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平
	31
	㎡
	
	

	
	
	C20混凝土垫层
	100MM厚混凝土垫层
	5
	m³
	
	

	
	
	地面整平夯实
	地面杂土平整，夯实系数≥0.93
	25
	㎡
	
	

	
	节点一防腐木台阶
	防腐木铺装
	L*120*20厚塑木，含龙骨螺钉固定 留缝5mm
	23.04
	㎡
	
	

	
	
	立面石材
	900*450*20厚芝麻白石材贴面
	11.52
	㎡
	
	

	
	
	C20混凝土压顶
	200mm宽混凝土压顶
	3.2
	m³
	
	

	
	
	水泥砂浆抹面
	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平
	75
	㎡
	
	

	
	
	mu10砖砌体
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖
2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10
	13.9
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土垫层
	100MM厚混凝土垫层
	4.25
	m³
	
	

	
	
	基础开挖夯实
	机械开挖土方
	10
	m³
	
	

	
	节点一石材台阶
	平面
	900*900*30厚芝麻白荔枝面石材
	12.24
	㎡
	
	

	
	
	立面
	900*450*20厚芝麻白石材贴面
	6.12
	㎡
	
	

	
	
	水泥砂浆抹面
	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平
	45
	m³
	
	

	
	
	mu10砖砌体
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖
2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10
	8.5
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土垫层
	100MM厚混凝土垫层
	2.165
	m³
	
	

	
	
	基础开挖夯实
	机械开挖土方
	11.56
	m³
	
	

	
	节点二台阶
	平面
	900*320*30厚芝麻白荔枝面石材
	28.2
	㎡
	
	

	
	
	立面
	900*150*20厚芝麻白荔枝面石材贴面
	15.15
	㎡
	
	

	
	
	水泥砂浆抹面
	1:3干硬性水泥砂浆
	55
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土垫层
	100MM厚混凝土垫层
	7.93
	m³
	
	

	
	
	基础开挖夯实
	机械开挖土方
	15
	m³
	
	

	
	弧形防腐木坐凳
	防腐木凳面
	120*20厚塑木凳面，含龙骨螺钉固定 留缝5mm异形加工
	6
	㎡
	
	

	
	
	真石漆面
	仿芝麻白水包砂真石漆饰面
	11.452
	㎡
	
	

	
	
	水泥砂浆抹面
	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平
	15
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土压顶
	200mm宽混凝土压顶
	0.55
	m³
	
	

	
	
	mu10砖砌体
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖
2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10
	4.3
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土垫层
	100MM厚混凝土垫层
	1
	m³
	
	

	
	
	基础开挖夯实
	人工开挖土方
	2
	m³
	
	

	
	异型防腐木坐凳
	防腐木凳面
	120*20厚塑木凳面，含龙骨螺钉固定 留缝5mm、异形加工
	22
	㎡
	
	

	
	
	真石漆面
	仿芝麻白水包砂真石漆饰面
	20.652
	㎡
	
	

	
	
	水泥砂浆抹面
	20mm厚1:2.5水泥砂浆找平
	22
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土压顶
	200mm宽混凝土压顶
	2.2
	m³
	
	

	
	
	mu10砖砌体
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖
2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10
	16.25
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土垫层
	100MM厚混凝土垫层
	3.032
	m³
	
	

	
	
	基础开挖夯实
	人工开挖土方
	8
	m³
	
	

	
	阶梯式挡土墙
	挡土墙顶面
	600*300*15厚PC砖贴面
	22.55
	㎡
	
	

	
	
	挡土墙贴面
	600*200*15厚PC砖贴面
	80.4
	㎡
	
	

	
	
	水泥砂浆抹面
	1.墙体类型:新砌墙体
2.底层厚度、砂浆配合比:采用素水泥浆拍浆打底
3.面层厚度、砂浆配合比:DPM10干混抹灰砂浆
	110
	㎡
	
	

	
	
	240砖砌体
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩普通砖
2.墙体类型:200mm厚外墙
3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DMM10
	15.85
	m³
	
	

	
	
	C20混凝土垫层
	100MM厚混凝土垫层
	4.3
	m³
	
	

	
	
	草坪灯
	节能灯13W
	9
	盏
	
	

	
	
	射灯
	LED35W
	15
	盏
	
	

	
	
	景观灯带
	LED15W/m
	144
	米
	
	

	
	
	手孔井
	400mm宽方井
	1
	座
	
	

	
	
	照明配电箱
	室外防水配电箱，包含正泰电器配件
	1
	台
	
	

	
	
	电缆
	YJV-3*4-PVC32
	270.26
	米
	
	

	土方
	
	
	仅计算整理地形费用
	637.5
	m³
	
	

	合计
	元

	总计
	元



