|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备****名称** | **规格型号** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总计** |
| 1 |  半球机 |  | 具有300万像素CMOS传感器。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 | 个 | 65 |  |  |
| 2 | 枪机 |  | 具有300万像素CMOS传感器。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作防尘防水 | 个 | 62 |  |  |
| 3 | 高速球机 |  | 视频输出支持2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL，红外距离可达300米支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%或DC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 交换机维修 | 锐捷交换机 | 交换机维修保养、风扇除尘、主板进水、损坏维修等 | 台 | 16 |  |  |
| 5 | 解码器 | 解码器维修 | 解码器维修 返厂家维修 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 |  | 可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | POE交换机 |  | 可用百兆POE电口数≥24，千兆光电复用口≥2支持802.3af/atPoE标准持数据传输和POE供电的远距离传输≥250m,并提供第三方检测报告证明支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准交换方式支持存储转发交换容量≥8.8Gbps包转发率≥6.5Mpps | 台 | 9 |  |  |
| 8 | 光纤模块 |  | 千兆20公里单模单纤发送端模块,TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC,20km,0～70℃ | 个 | 18 |  |  |
| 9 | 光纤模块 | 锐捷 | 千兆20公里单模单纤发送端模块,TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC,20km,0～70℃ | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 超五类国标网线 | 超五类国标网线 | 箱 | 15 |  |  |
| 11 | 光纤 | 单模12芯光纤 | 单模12芯光纤 | 米 | 1200 |  |  |
| 12 | 光纤附件 | 光纤附件 | 各机房，节点，弱电间所需的光纤，跳线，终端盒，耦合器等，含光纤熔接等 | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 电源线 | 国标电源线 | 国标2\*1.0 | 米 | 500 |  |  |
| 14 | 存储 | 4T监控专用 |  | 块 | 28 |  |  |
| 15 | 电视墙维修 | 电视墙维修 | 电视墙整体维保，包含3台显示屏维修 | 批 | 1 |  |  |
| 16 | 施工 |  | 1：23栋楼排查巡线维保，8个主干道排查巡线维保（部分地点挖沟回填），48个弱电间排查巡线维保，3个主机房排查巡线维保， 2：690个摄像头维修恢复图像，1018个摄像头维持与监控中心对接显示 3：IP地址分类管理登记 | 点 | 690 |  |  |
| 17 | 合计 |  | 包含人工调试及税金 |  |  |  |  |