**多媒体设备参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 共计 |
| 1 | 激光投影机 | 1.4,200流明高色彩亮度2.2500,000:1高对比度3.激光光源20,000小时免维护4.支持无线投屏功能5.5秒快速开机6.白色亮度：4,200流明7.色彩亮度：4,200流明8.分辨率：XGA9.重量：约4.1kg10.显示技术：3LCD |  | 13 |  |
| 2 | 音箱大教室（B403、D2） | 1.采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。适用于各类教室、会议室、多功能厅。2.输出功率：100-200W3.阻抗：8Ω            4.灵敏度：101dB     5.频率响应：50Hz-20KHz6.单元规格：低音：8寸 高音：3寸×27.箱体型式：倒相式8.箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网9.安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂10.箱体尺寸：450×240×270mm" |  | 2 |  |
| 3 | 音箱小教室（C405） | 1.2.0声道有源音箱，内置功率放大器、备有BLP环保麦克风插口、抗干扰性强、安装调试简单、扩音清晰、性能稳定。2.麦克风音量、音乐音量独立调节。3.无音频信号输入自动降噪静音功能。4.1组莲花音频输入、1路莲花录音输出、1个3.5毫米电脑音频输入接口。5.1路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。6.1路6.5毫米话筒输入插口、与同品牌话筒连接不用电池具有为话筒供电功率放大器专利证书。7.外置USB2.4G无线话筒输入扩展功能。8.铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。9.使用频率：2400-2485MHz10.输出功率：2×60W11.灵敏度：86dB±2dB 12.频率响应：20Hz-20KHz13.信噪比：≥80dB±2dB14.箱体尺寸：190×170×325 mm |  | 1 |  |
| 4 | 电脑（D1、D2） | I5/10400F/8G/256G/无驱/2G/W10/19.5 |  | 2 |  |
| 5 | 合计 |  |