**多媒体设备参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 技术参数 | 单价 | 数量 | 共计 |
| 1 | 激光投影机 | 1.4,200流明高色彩亮度  2.2500,000:1高对比度  3.激光光源20,000小时免维护  4.支持无线投屏功能  5.5秒快速开机  6.白色亮度：4,200流明  7.色彩亮度：4,200流明  8.分辨率：XGA  9.重量：约4.1kg  10.显示技术：3LCD |  | 13 |  |
| 2 | 音箱大教室（B403、D2） | 1.采用进口单元，强劲的功率输出，卓越的音质和完善的保护功能。适用于各类教室、会议室、多功能厅。  2.输出功率：100-200W  3.阻抗：8Ω  4.灵敏度：101dB  5.频率响应：50Hz-20KHz  6.单元规格：低音：8寸 高音：3寸×2  7.箱体型式：倒相式  8.箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网  9.安装：顶部10CM孔距2个M8吊挂  10.箱体尺寸：450×240×270mm" |  | 2 |  |
| 3 | 音箱小教室（C405） | 1.2.0声道有源音箱，内置功率放大器、备有BLP环保麦克风插口、抗干扰性强、安装调试简单、扩音清晰、性能稳定。  2.麦克风音量、音乐音量独立调节。  3.无音频信号输入自动降噪静音功能。  4.1组莲花音频输入、1路莲花录音输出、1个3.5毫米电脑音频输入接口。  5.1路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。  6.1路6.5毫米话筒输入插口、与同品牌话筒连接不用电池具有为话筒供电功率放大器专利证书。  7.外置USB2.4G无线话筒输入扩展功能。  8.铁网烤漆防护罩、配原厂支架、壁挂式安装。  9.使用频率：2400-2485MHz  10.输出功率：2×60W  11.灵敏度：86dB±2dB  12.频率响应：20Hz-20KHz  13.信噪比：≥80dB±2dB  14.箱体尺寸：190×170×325 mm |  | 1 |  |
| 4 | 电脑（D1、D2） | I5/10400F/8G/256G/无驱/2G/W10/19.5 |  | 2 |  |
| 5 | 合计 |  | | | |