平原校区门岗房办公区改造工程项目明细

**工程地点：保卫科西一楼改造**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 拆除地砖 | ㎡ | 7.3 |  |
| 拆除蹲便台 | 个 | 1 |  |
| 砌筑蹲便台 | 个 | 1 | 1200\*2000\*200mm |
| 卫生间门 | 樘 | 1 | 钛镁合金860mm\*2200mm |
| 卫生间水电改造 | 间 | 1 |  |
| 卫生间重做防水 | 间 | 1 | 双层丙纶布 |
| 铺贴300\*300mm地砖 | ㎡ | 7.3 | 防滑 |
| 防臭地漏  | 个 | 1 |  |
| PPR32管 | 米 | 20 | 联塑 |
| PPR25管 | 米 | 10 | 联塑 |
| 角阀 | 个 | 2 | 铜 |
| 卫生间护墙板 | ㎡ | 40 | 碳晶板防水板 |
| 卫生间蹲便 | 个 | 2 | 带S弯 |
| 缓冲阀 | 个 | 2 | Φ32 |
| 洗手盆 | 个 | 1 | 台中盆 |
| 洗手盆水龙头 | 个 | 1 | 高体 |
| 石材台面 | 个 | 1 | 石英石 |
| 上水软管 | 根 | 2 | 联塑 |
| 洗手盆下水 | 套 | 1 | （防臭） |
| 拖把池 | 个 | 1 | 400\*400mm |
| PVC20线管 | 米 | 30 | 联塑 |
| PVC110管 | 米 | 15 | 联塑 |
| PVC50管 | 米 | 4 | 联塑 |
| 轻钢龙骨硅酸盖板封隔墙 | ㎡ | 4 |  |
| 300\*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 7.3 |  |
| LED 300\*300mm | 盏 | 2 |  |
| 排风扇 | 个 | 1 | 卫生间 |
| 卫生间隔断 | 蹲位 | 2 | 抗美特二代 |

**工程地点：保卫科西一楼改造**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 瓷粉 | ㎡ | 105 | 室内 |
| 门锁 | 个 | 6 | 防盗门B级 |
| 开关 | 个 | 15 | 单开 |
| 插座 | 个 | 30 | 五孔 |
| 4平方铜线 | 米 | 210 | 郑州三厂 |
| 2.5平方铜线 | 米 | 70 | 郑州三厂 |
| 办公室LED电棒 | 盏 | 10 | 含电棒、安装 |
| 楼梯间瓷粉 | ㎡ | 240 | 2个楼梯 |
| 水电防汛仓库可移动栅栏 | m | 60 | 高2米 |
| 保卫办公区增加隔断 | ㎡ | 19.2 | 轻钢双层石膏板 |
| 普通踢脚线 | m | 18.2 | 陶瓷 |
| 原水厂办公室石膏板开门洞 | ㎡ | 2.1 | 1m\*2.1m |
| 电路改造 | 项 | 1 | 三间 |

**工程地点：保卫科西二层改造**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 瓷粉粉刷 | ㎡ | 60 | 二楼办公室局部 |
| 双联普通开关 | 个 | 10 | 二楼办公室局部 |
| 5孔国标插座 | 个 | 15 | 二楼办公室局部 |
| 60\*240mm外墙砖 | ㎡ | 10 |  |
| 5+9+5中空玻璃 | ㎡ | 10 | 白加白 |
| 门头玻璃 | 块 | 4 | 5mm白玻 |
| 门锁 | 个 | 6 | 防盗门B级 |
| 卫生间门 | 樘 | 1 | 钛镁合金760mm\*2200mm |
| 卫生间拆除墙地砖 | ㎡ | 16 |  |
| 卫生间拆除蹲便台 | 个 | 1 |  |
| 砌筑蹲便台 | 个 | 1 |  |
| 卫生间蹲便 | 个 | 1 | 带S弯 |
| 卫生间水电改造 | 间 | 1 |  |
| 卫生间重做防水 | 间 | 1 | 双层丙纶布 |
| 卫生间粘贴地砖 | ㎡ | 4 | 防滑 |
| 300\*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 4 | 卫生间 |
| LED 300\*300mm灯 | 盏 | 1 |  |
| 角阀 | 个 | 2 | 铜 |
| 300mm\*300mm普通排风扇 | 个 | 1 | 卫生间 |
| 一体式洗手盆 | 个 | 1 | 陶瓷 |
| 防臭地漏  | 个 | 1 |  |
| PPR32管 | 米 | 8 | 联塑 |
| PPR25管 | 米 | 7 | 联塑 |
| PVC50管 | 米 | 2 | 联塑 |
| 缓冲阀 | 个 | 1 | Φ32 |
| 卫生间铺贴墙板 | ㎡ | 21 | 碳晶板防水 |
| 拖把池 | 个 | 1 | 400\*400mm |

**工程地点：保卫科东一层改造**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 卫生间 |
| 拆除地砖 | ㎡ | 7.3 |  |
| 拆除蹲便台 | 个 | 1 |  |
| 砌筑蹲便台 | 个 | 1 | 1200\*2000\*200mm |
| 卫生间门 | 樘 | 1 | 钛镁合金860mm\*2100mm |
| 卫生间水电改造 | 间 | 1 |  |
| 铺贴300\*300mm地砖 | ㎡ | 7.3 | 防滑 |
| 防臭地漏 | 个 | 1 |  |
| PPR32管 | 米 | 20 | 联塑 |
| PPR25管 | 米 | 10 | 联塑 |
| 角阀 | 个 | 2 | 铜 |
| 卫生间墙板 | ㎡ | 40 | 碳晶板防水 |
| 卫生间蹲便 | 个 | 2 | 带S弯 |
| 缓冲阀 | 个 | 2 | Φ32 |
| 洗手盆 | 个 | 1 | 台中盆 |
| 洗手盆水龙头 | 个 | 1 | 高体 |
| 石材台面 | 个 | 1 | 石英石 |
| 上水软管 | 根 | 2 | 联塑 |
| 洗手盆下水 | 套 | 1 | 防臭 |
| 拖把池 | 个 | 1 | 400\*400mm |
| 300\*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 7.3 |  |
| LED 300\*300mm | 盏 | 2 |  |
| 普通300mm\*300mm排风扇 | 个 | 1 |  |
| 卫生间隔断 | 蹲位 | 2 | 单层双面 |
| 公共区域 |
| 门锁 | 个 | 1 | 防盗门B级 |
| 开关 | 个 | 3 |  |
| 插座 | 个 | 5 |  |
| 4平方铜线 | 米 | 30 | 郑州三厂 |
| 2.5平方铜线 | 米 | 60 | 郑州三厂 |
| 房顶吸顶灯 | 盏 | 6 | LED 600\*600mm |
| 楼梯瓷粉 | ㎡ | 240 |  |

**工程地点：保卫科东一层改造**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 驻地民警办公室 |
| 拆除地砖 | ㎡ | 72.5 | 塌陷原因，含垃圾外运 |
| 拆除轻钢龙骨石膏板隔墙 | ㎡ | 25.5 | 含垃圾外运 |
| 拆除矿棉板吊顶 | ㎡ | 25 |  |
| 瓷粉 | ㎡ | 85 |  |
| 护墙板 | ㎡ | 21 | 含阳角 |
| 铺贴地砖 | ㎡ | 72.5 | 800\*800mm |
| 普通踢脚线 | m | 53 |  |
| 2.5铜线 | m | 80 | 郑州三厂 |
| 开关插座 | 个 | 8 | 公牛 |
| 空调明装空开盒 | 个 | 1 |  |
| 32A漏电保护器 | 个 | 1 | 德力西 |
| 更换纱窗 | 扇 | 4 | 1000\*1200 |
| 拆除展板 | 架 | 2 | 方钢架 |
| 电路改造 | 项 | 1 |  |

**工程地点：保卫科东二层改造**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 公共区域 |
| 瓷粉 | ㎡ | 560 |  |
| 防盗门刷漆 | 樘 | 12 | 含打磨除锈 |
| 开关 | 个 | 10 |  |
| 插座 | 个 | 5 |  |
| 办公室吊棒 | 盏 | 24 | LED |
| 60\*240mm外墙砖 | ㎡ | 10 |  |
| 5+9+5中空玻璃 | ㎡ | 22 | 白加白 |
| 门头玻璃 | 块 | 1 | 5mm白玻 |
| 门锁 | 个 | 8 | 防盗门B级 |
| 卫生间 |
| 卫生间门 | 樘 | 1 | 钛镁合金780mm\*2200mm |
| 卫生间拆除墙地砖 | ㎡ | 16 |  |
| 卫生间拆除蹲便台 | 个 | 1 |  |
| 砌筑蹲便台 | 个 | 1 |  |
| 卫生间蹲便 | 个 | 1 | 带S弯 |
| 卫生间水电改造 | 间 | 1 |  |
| 卫生间重做防水 | 间 | 1 | 双层丙纶布 |
| 铺贴300\*300mm地砖 | ㎡ | 4 | 防滑 |
| 300\*300mm铝扣板吊顶 | ㎡ | 4 | 卫生间 |
| LED 300\*300mm灯 | 盏 | 1 |  |
| 排风扇 | 个 | 1 | 卫生间 |
| 一体式洗手盆 | 个 | 1 | 陶瓷 |
| 防臭地漏  | 个 | 1 |  |
| PPR32管 | 米 | 8 | 联塑 |
| PPR25管 | 米 | 7 | 联塑 |
| PVC50管 | 米 | 2 | 联塑 |
| 角阀 | 个 | 1 | 铜体 |
| 缓冲阀 | 个 | 1 | Φ32 |
| 卫生间铺贴墙板 | ㎡ | 21 | 碳晶板防水 |
| 拖把池 | 个 | 1 | 400\*400mm |