新乡校区拆墙透绿施工防护方案

一、工程概况

根据新乡市红旗区城市管理局2月8日印发的《红旗区城市管理局关于加快推进拆墙透绿工作的提示函》要求，需要对我院新乡校区东侧围墙进行拆除并重新砌栅栏式围墙，围墙长度约265米，高度约为3米。

整个工程分两个阶段进行施工：

第一阶段由综合楼至热力站北墙边，长度约为105米；

第二阶段由热力站南墙至学院南围墙，长度约为160米。

二、安全防护措施

1、在施工开始前与施工方签订《施工期间安全管理责任书》，施工方必须服从学校的安全管理，遵守国家安全法律及规章制度。

2、在施工开始前在东围墙东侧建设防护围挡，要求围挡安全可靠，围挡高度不低于2米。并有明显的“非施工人员不得入内”标识，预防发生意外事故。

校园内部也进行架设警戒带或栏杆进行警示，防止学生和无关人员进入施工现场造成安全隐患。

3、在施工期间安排保卫人员24小时在岗巡逻，确保在施工期间无安全死角。

三、施工人员管理

1、由我校基建部负责施工人员的信息统计并组织进行小单元管理，将人员信息报新乡校区综合管理办公室备案后按照疫情防控要求出示健康码、行程码、核酸检测证明（阴性）后入校，施工人员不允许进入学校生活、教学区。

2、施工单位人员要统一办理《临时出入证》，出入校门需服从学校门卫管理，违反规定的情况下，门卫有权暂扣问询。

3、施工人员的现场管理由施工方指定1名现场负责人全程协调市政、城管等政府部门相关事宜，并定期向学院负责人进行工程进度和工程质量的汇报。

4、施工人员每日施工完毕后及时离校，不允许发生施工人员留宿现象，由施工负责人每日检查人员离校情况。

四、施工时间

正常施工期间由施工方根据工期和人员自由安排并报新乡校区综合管理办公室，如有特殊情况双方进行协商解决。