行政楼公共露台改造工程量报价单

	行政楼四楼露台

	序号
	分项
	规格型号
	工程量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	拆除现有屋顶杂物
	不锈钢花池、拆除花池外壁
	1
	项
	
	

	2
	回填种植土
	营养土种植土1：1掺拌均匀，运输至4楼阳台
	26
	m³
	
	

	4
	木平台下方排水系统
	不锈钢地漏8处、排水管排至屋顶排水口
	1
	项
	
	

	5
	回填现有水池并找平
	土方回填30CM，找平夯实厚120C15混凝土垫层
	22
	m²
	
	

	6
	花池防水
	1.5mm 厚高分子自粘防水卷材（耐根穿刺型）
	93
	m²
	
	

	7
	花池池底滤水板
	25mm 高 HDPE 塑料排水滤水板（凸点向上）
	52
	m²
	
	

	8
	土工布
	300G 绿色
	140
	m²
	
	

	9
	屋顶绿化
	主要品种：红枫、龟背竹、春羽、亮晶、八角金盘、鹤望兰、罗汉松、造型栀子、豆瓣黄杨、绣球、盆景、红继木、杜鹃、棕竹、龟甲冬青及草花类，密铺
	75
	m²
	
	

	10
	竹木平台
	含50*50*3镀锌方管龙骨
	95
	m²
	
	

	11
	50厚整石汀步
	花岗岩（芝麻黑 / 芝麻灰），整块整石，荔枝面，防滑处理，四边自然倒角
	10
	m²
	
	

	12
	50厚白色砾石散
	粒径 20‑40mm 白色水洗砾石，铺设厚度 50mm
	12
	m²
	
	

	13
	墙砖
	600×1200×12mm 户外通体仿大理石墙砖（柔光白大理石纹理）
	44
	m²
	
	

	14
	黑山石景石
	天然黑山石，野山石，原石，表面自然凹凸，单块300-400斤
	8
	块
	
	

	15
	金属花箱（分割绿化版块用，1米*1.2米）
	1.5厚镀锌钢板烤漆，带PE内胆、蓄水槽、隔离
	52
	m²
	
	

	16
	照明
	控制系统室外防水配电箱，包含正泰电器远程定时配件
	1
	套
	
	

	
	
	灯带LED15W/m
	20
	m
	
	

	
	
	草坪灯节能灯13W
	4
	个
	
	

	
	
	射树灯LED35W
	6
	个
	
	

	合计
	元

	行政楼三楼露台

	序号
	分项
	规格型号
	工程量
	单位
	综合单价
	总价

	1
	围栏边金属花箱
	1.5厚镀锌钢板烤漆，带PE内胆、蓄水槽、隔离
	49
	m²
	
	

	2
	1.5*1.5*0.8高金属花箱
	
	14
	m²
	
	

	3
	优质高强陶粒
	箱内20CM高
	7
	m³
	
	

	4
	种植土
	营养土、种植土1：1掺拌均匀，运输至3楼阳台
	30
	m³
	
	

	5
	土工布
	300G 绿色
	134
	m²
	
	

	6
	塑木地板铺装
	2厚塑木，下层50*50*3.5厚镀锌方管龙骨，间距0.5米
	65
	m²
	
	

	7
	矮墙坐凳
	钢筋混凝土基础 + 石材贴面矮墙塑木坐凳，坐面高度 450mm，长度按现场模数分段；外侧采用户外荔枝面石英石50mm厚
	20
	米
	
	

	8
	绿化
	主要品种：雀舌黄杨、鸡爪槭、龟甲冬青、红花檵木、茶花、红花鸢尾等密铺
	70
	m²
	
	

	合计
	元

	总计
	元


