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电梯需具备的主要控制功能
[bookmark: _GoBack]1.控制柜检修运行功能            2.相序保护功能
3.到站自动平层功能              4.层站显示功能
5.关门提示音功能                6. 防粘连功能
7.电机热保护功能                8.超时运行保护功能
9.上下极限位保护功能            10. 外呼急停功能
11.锁梯服务功能                 12自动寻层功能
13.到站提示音                   14.控制柜故障显示功能
15.运行方向显示                 16.层站显示设定功能
17.急停、开门显示功能           18.呼梯提示音功能                
19.电梯开门不运行保护功能
20.电梯紧急停车保护系统     

电梯技术规格
	电梯型号：
	CH-300

	台数：
	1台

	载重量(kg)：
	300

	速度(m/s)：
	0.4m/s

	层站门：
	2/2/2

	服务楼层
	2

	基站：
	1/2

	驱动方式：
	曳引交流单速

	电源：
	动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹

	控制方式：
	LG-4型单控

	制作标准：
	JG135-2003《中华人民共和国建筑工业行业标准---杂物电梯》

	井道尺寸(宽×深)(mm)：
	1500X1500(mm)

	井道总高(m)：
	8米

	提升高度(m)：
	4米

	顶层高度(mm)：
	4000(mm)

	轿内尺寸（宽深高)：
	1000-1000-1200(mm)

	轿厢前壁：
	发纹不锈钢

	轿厢后壁：
	发纹不锈钢

	轿厢地面：
	发纹不锈钢

	开门方式：
	上下中分门 （手动）

	曳引绳
	8.0mm×2（南通顶天）

	导轨
	T50

	层（厅）门：
	发纹不锈钢

	立柱:
	50镀锌角铁
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