智行书院4号楼屋面硅PU亮化工程项目

施工要求

施工要求：

硅PU厚度至少为3mm，完成面颜色款式按设计图纸执行，不得存在空鼓、气泡、脱皮等情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 | 备注 |
| 1 | 屋面硅PU | 约2200m2 | 国标执行 |

