消防水箱报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格M | 单位 | 数量 | 总价格 |
| 1 | 组合式不锈钢水箱 | 4m\*3m\*2.5m | 台 | 1 |  |
| 水箱箱体所有接触水部分均采用食品级SUS304不锈钢，组合式水箱由冲压球形板块，现场氩弧焊接，内设不锈钢拉筋拉筋材质采用SUS304不锈钢角钢≥40\*40，水箱焊丝必须采用SUS308L不锈钢焊丝，为高镍低碳焊丝。  选材厚度为：底板厚2.5mm，侧板厚2.5mm,顶板1.0mm(注：板材厚度负差10~20丝左右）  附件含：爬梯、人工开孔、有机玻璃液位计、进出水溢流排污法兰、8#槽钢底座、内部拉丝、水箱液位控制器 | | | | | |

**注：**水箱含安装、运费、老水箱拆除