豫北医学院红旗校区消防设备、消防控制主机、风道、图形显示器更换项目需求
	
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	风机双电源风机控制柜
	8
	个
	要求采用Pc级一体式ATSE（带安装调试）

	2
	监控室消防主机双电源
	1
	个
	要求采用Pc级一体式ATSE（带安装调试）

	3
	消防自动报警主机
	1
	个
	海湾JB-QT-GST9000H（带安装调试）

	4
	图形显示器
	1
	个
	海湾JB-QT-GM9200T，主机+显示器（带安装调试）

	5
	地下室消防电话线路维修
	1
	条
	ZR-RVS-2*1.5mm²（带安装调试）

	6
	综合楼负一层风道
	200
	平方
	DC51D+Z镀锌板（带安装调试）

	7
	综合楼负一层风道拆除
	150
	平方
	带清理建筑垃圾（带安装调试）

	8
	综合楼消防喷淋末端压力表
	15
	个
	Y-60型号（带安装调试）


