**标段一：网络建设清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **设备选型** | **数量** | **单价** | **价格** | **备注** |
| **1** | 汇聚交换机 | H3C S6520X-54QC-EI L3以太网交换机主机(48SFP Plus+2QSFP Plus+2Slot),双电源，双风扇 | 3 |  |  | A区、B区、C区各一台 |
| **2** | POE接入交换机 | H3C S5130S-28S-HPWR-EI-AC L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),4个100/1000BASE-X SFP Combo口,4个1G/10G BASE-X SFP+端口,支持AC | 62 |  |  | 59个房间和三个电井各一台 |
| **3** | 高密ap | H3C WA6330 内置天线三频六流802.11ax/ac/n无线接入点-FIT | 84 |  |  | 教室按100人一台AP设计，中小教室每间1台AP（12+31），大教室每间2台AP（16），每层公共区域加装3台 |
| **4** | 面板ap | H3C WA6320H 内置天线双频四流802.11ax/ac/n面板型无线接入点-FIT | 4 |  |  | 4间办公室和教师休息室 |
| **5** | 万兆单模光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 136 |  |  | 交换机互联使用 |
| **6** | 辅材 | 电井壁挂机柜、RJ45头、LC-LC光纤跳纤等 | 1 |  |  |  |
| **7** | 施工费 | 光纤熔接、光纤架、线路接通，设备安装等 | 1 |  |  |  |
| **8** | 合计 |  |  |  |  |