**药化研究室仪器设备计划**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总 价 |
| 机械搅拌 | DW-2-90 | 4 |  |  |
| 气流烘干器 | C20 | 4 |  |  |
| 循环氺式真空泵 | 4抽 | 3 |  |  |
| 循环水多用真空泵 | SHZ-95B | 2 |  |  |
| 低温泵 | CCA-20 | 4 |  |  |
| 旋蒸 |  | 4 |  |  |
| 集热式磁力搅拌 |  | 8 |  |  |
| 强力磁力搅拌 |  | 8 |  |  |
| 烘箱 | DHG-9070A | 2 |  |  |
| 真空烘箱 |  | 2 |  |  |
| 真空泵（油泵） |  | 2 |  |  |
| 高低温 | DFY-5L/-80 | 2 |  |  |
| 暗箱式紫外分析仪 | ZF-20D | 2 |  |  |
| 冰箱 |  | 1 |  |  |
| 空调 | 大1.5P | 2 |  |  |
| 合 计 | | | |  |
| 电力说明：每个实验室预留15KW的三相电，其他都按照2.5平方线装，能承受2.5KW左右的插座，边台每隔1.5米三个插口的插座，就没有问题。 | | | | |
|
|
|
|
|